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Consultation n°30/2026


Fourniture, pose, raccordement et mise en service du réseau informatique

 Bloc d'enseignement informatique FSEGT












	ع/ر
	بيان المطلوب
	الكمية
	السعر الفردي بدون إحتساب الاداءات
	نسبة الأداء
	السعر الجملي بإحتساب الاداءات

	1
	Fourniture et pose de switch 10/100/1000 Base-T
	8
	
	
	

	2
	Fourniture et pose de panneaux 24 ports UTP 8 complet
	9
	
	
	

	3
	Fourniture et pose guide de câble
	8
	
	
	

	4
	Fourniture et pose Patch câble UTP 6 0,5M
	23
	
	
	

	5
	Founiture et pose Câble UTP 6 LSZH
	2000m
	
	
	

	6
	Founiture et pose Moulure
	70m
	
	
	

	7
	Fourniture et pose Armoire 9U
	8
	
	
	

	8
	Fourniture et pose câble réseau RJ45 UTP 6 16 AP
	610m
	
	
	

	9
	Fourniture et pose Tube IRO pour 16 AP
	Ens
	
	
	

	10
	Test des services réseau critiques (connexion Internet, accès aux serveurs, Wi-Fi, etc.).
	1
	
	
	

	11
	Étiquetage de tous les ports et câbles pour faciliter la maintenance future.
	1
	
	
	

	12
	Séparation claire des réseaux de production, administratif et Wi-Fi si applicable
	1
	
	
	

	المجموع بدون إحتساب الآداءات
	

	مجموع الآداء
	

	المجموع بإحتساب الآداءات
	

	

	
ملاحظة:

	يجب إرفاق عرضكم المالي بكراس الشروط الفني المصاحب ممضى و مختوم من قبل العارض و إلا اعتبر العرض المالي ملغى.



	تعـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

	أتعهد بالقيام بالتزويد طبقا للمواصفات المطلوبة والأثمان المقترحة أعلاه في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ تسلم الإذن بالتزود

	تونس في: ..............................

	المعرف الجبائي..................................

	الإسم واللقب والصفة

	إمضاء وختم المزود

	

	

	










Clauses techniques
1. Câblage :
· Le système de câblage sera conforme aux normes EN50173 (composants & système), EN55022 (CEM), ainsi qu’à la norme ISO/IEC 11801 Classe E 11801.
· Le système de câblage réalisé devra permettre de supporter tous les protocoles IEEE, EIA/TIA et ISO existants.
· Le système de câblage devra intégrer la compatibilité de bout en bout avec la norme IEEE 802.3at, à savoir permettre la transmission de courant « basse tension » sur les liaisons de câble en cuivre. 
· Tous les composants installés seront neufs et certifiés au minimum de catégorie 6, au sens de la norme ISO/IEC 11801. Ils devront présenter toutes les garanties de bon fonctionnement.
· Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 du câble selon la norme ISO/IEC 11801. 
· Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble, indiquant entre autres la vitesse nominale de propagation du câble (N.V.P.).

2. Panneau de brassage « RJ45 »
· Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur installation dans les baies, et seront d'une hauteur maximale de 2U.
· Ils devront pouvoir accueillir au maximum 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise à la masse automatique de chaque connecteur.
· Ils devront permettre l’arrimage des câbles sans contrainte excessive sur chacun des câbles. Il sera préféré un système d’arrimage sans collier.
· Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de manière, qu'il soit vide ou occupé, les emplacements non équipés de connecteurs seront munis d’un obturateur amovible.
· Chaque panneau livré devra être complètement équipé du nombre exact de connecteurs supportés par le panneau proposé.
· Ils doivent avoir les certifications nécessaires ISO/IEC
· Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage "RJ45".

3. Armoires techniques
Les baies (notée 9U), seront entièrement métalliques, devront avoir une ossature soudée, elles sont équipées de :
· Une porte avant avec serrure à clé.
· 4 Montants, avant et arrières 19’’
· 2 panneaux latéraux amovibles.
· Côtés amovibles
· Entrée des câbles par le dessus et le dessous
· Largeur : minimum 450 mm (19'')
· Profondeur : minimum 450 mm

4. [bookmark: _Toc90708698][bookmark: _Toc299968519][bookmark: _Ref299971705][bookmark: _Ref299972503][bookmark: _Toc299973239]Contraintes d'environnement électromagnétique
La séparation entre les câbles de transmission de données et les câbles d’alimentation électrique doit être au minimum conforme à la norme EN 50174 afin de garantir le bon fonctionnement des équipements.
Le système de câblage proposé doit respecter les exigences de compatibilité électromagnétique décrites dans la norme EN 50288 et ISO 11801 qui stipule que le câblage installé ne devra en aucun cas détériorer le bon fonctionnement des équipements qui y sont reliés. Le titulaire devra garantir cette conformité.

5. [bookmark: _Toc90708699][bookmark: _Toc299968520][bookmark: _Toc299973240]Cheminement des câbles
Quels que soient les dispositifs de passage retenus : chemins de câbles, goulottes, passages de murs, etc, ils devront respecter les contraintes d'environnement.
Les câbles devront toujours être posés dans un chemin de câble, une goulotte ou un fourreau. Quel que soit le cas de figure rencontré, un câble doit toujours être posé et protégé dans un support adapté à la configuration des lieux.

6. Identification et repérage des liaisons
Toutes les liaisons doivent être clairement repérées sur les connecteurs et prises, desquels elles proviennent et auxquels elles aboutissent.
Le repérage se fera de manière lisible, par des étiquettes d’identification inamovible sur les modules des baies de brassage ainsi que sur les prises des points d’accès. La codification des numéros de prise est validée par la FSEGT selon un modèle en commun accord.
 	
                                                                     Lu et approuvé
Le soumissionnaire
Signature et cachet
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